|  |
| --- |
| Описание дверей КОНДОР. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Кондор Престиж**  **Описание**  Кондор Престиж — дверь, представляющая собой идеальное сочетание красоты и надежности. Мощная, но изящная дверь, которая легко защитит ваш дом от проникновений.  В ее конструкции нет ничего лишнего, каждая деталь выполняет свою функцию — ни убавить ни прибавить. Модель выполнена гнуто-сварным способом, толщина — 72 мм. В дверное полотно встроено металлический лист толщиной 1,8 мм и пятнадцать ребер жесткости, что делает конструкцию невероятно надежной. Кроме того, дверь имеет противосъемные штыри, бронечашку на сердечник замка, бронепластину и ночную задвижку.  Отдельно нужно сказать о замковом механизме. Здесь используются два замка: Kale 257 и Kale 252. Основной замок — цилиндровый, дополнительный — сувальдный. Такое сочетание обеспечивает наибольшую надежность. Кроме того, каждый замок относится к максимальному — четвертому — классу взломостойкости.  Несмотря на то, что Кондор Престиж — дверь стальная, имеет внушительную толщину и вес, она очень удобна в эксплуатации. В полотно встроен глазок широкого обзора, резиновый уплотнитель позволит защититься от сквозняков, обеспечит тепло- и шумоизоляцию. А три подшипниковые петли обеспечат легкое открывание, большой вес двери не доставит неудобства ни женщинам, ни детям.  По Вашему выбору дверь может быть изготовлена с левым или правым исполнением. Цвет фурнитуры также можно выбрать: серебро или хром.  Кондор Престиж — идеальная дверь для людей, ценящих свою безопасность и безопасность своей семьи. Вы легко сможете уехать, надолго оставив свою квартиру, и не будете волноваться о сохранности своего имущества.  Производители двери отвечают за ее качество и надежность и дают гарантию 10 лет. Приобретя данную модель, вы долгие годы будете чувствовать себя безопасно и спокойно в вашем доме.  **Комплектация**   * Утепленное дверное полотно с порошковой краской. * Гнуто-сварной короб сложной конфигурации. * МДФ панель цвета Беленый дуб с зеркалом * Два разносистемных замка. * Противосъемные штыри. * Бронепакет на замок. * Усиленные подшипниковые петли. * Глазок и фурнитура. * Два контура уплотнения.   **Конструкция Кондор Престиж**  **Технические характеристики**   |  |  | | --- | --- | | Гарантия | 10 лет | | **Размеры, мм** | | | Ширина x Высота | 860 х 2050960 х 2050990 х 2090 | | **Производство** | | | Страна производитель | Россия | | **Короб** | | | Толщина | 72 мм | | **Дверное полотно** | | | Толщина | 64 мм | | Материал | Сталь | | Исполнение | Левое, правое | | Количество металлических листов | 1 шт. | | Толщина внешнего металлического листа | 1.8 мм | | Количество ребер жесткости | 15 шт. | | **Фурнитура** | | | Цвет ручек | ХромСеребро | | **Безопасность** | | | Бронепластина | + | | Антивандальное покрытие | + | | Бронечашка | + | | Противосъемные штыри | + | | **Комфорт** | | | Глазок | + | | Зеркало | + | | Резиновый уплотнитель | 2 шт. | | Теплошумоизоляция | Есть | | **Усиленные петли** | | | Количество петель | 3 шт. | | Тип петель | Усиленные подшипниковые |   **Замки**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Модель замка:** | **Kale 252** | **Kale 257** | |  |  |  | | Значимость | дополнительный | основной | | Тип механизма | цилиндровый | сувальдный | | Сувальд, шт. |  | 8 | | Класс взломостойкости | 4 | 4 | | Количество комбинаций |  | более 5 млн | | Полуоборотов | 3 | 4 | | Количество ригелей | 3 | 3 | | Вылет ригелей, мм | 37,7 | 37,7 | | Диаметр ригелей, мм | 16 | 16 | | Масса, кг | 1,36 | 1,56 | | Ключей, шт. | 5 | 3 | | Размеры, мм | 210 х 110 х 20 | 140 х 110 х 20 | |
|  | | **Кондор-Х2**  **Описание**  Великолепная дверь Кондор Х2 — образец стиля и красоты. Кто сказал, что по-настоящему надежная дверь должна представлять собой огромную стальную плиту шириной со слоновью ногу и закрываться со скрипом и грохотом? Владельцам модели двери Кондор Х2 хорошо известно, что это не так. Спросите их отзыва, несмотря на то, что в зависимости от размера полотно этой металлической двери может весить более ста килограммов, она легко и бесшумно открывается и никогда не хлопает. Это возможно благодаря использованию пятнадцати петель на специальных подшипниках, легко выдерживающих большую нагрузку, а также благодаря установке двух контуров качественного резинового уплотнителя по всему периметру проема.  Дверь украшают две декоративные панели, выполненные из высококачественного материала МДФ. Наружная панель окрашена в темный и благородный оттенок Венге, на ее поверхность методом глубокого фрезерования нанесен простой, но привлекательный узор. Панель не только придает двери Кондор Х2 более солидный внешний вид, но и обеспечивает дополнительную защиту от шума и холода. С внутренней стороны на двери установлена панель цвета Белый дуб с фрезеровкой.  Надежное запирание полотна обеспечивают два замка Kale — цилиндровый и сувальдный. Они относятся к самому высокому классу взломостойкости и не оставят злоумышленникам ни единого шанса. Панорамный глазок позволит всегда держать под контролем пространство перед дверью, а дополнительная задвижка гарантирует, что никто и никогда не сможет проникнуть к вам в дом в ночное время.  **Комплектация**   * Утепленное дверное полотно с порошковой краской. * Гнуто-сварной короб сложной конфигурации. * Две МДФ панели цвета Венге и Беленый дуб. * Два разносистемных замка. * Противосъемные штыри. * Бронепакет на замок. * Усиленные подшипниковые петли. * Глазок и фурнитура. * Два контура уплотнения.   **Конструкция Кондор X2**  **Технические характеристики**   |  |  | | --- | --- | | Гарантия | 10 лет | | **Размеры, мм** | | | Ширина x Высота | 860 х 2050900 х 2050960 х 2050990 х 2090 | | **Производство** | | | Страна производитель | Россия | | **Короб** | | | Толщина | 100 мм | | **Дверное полотно** | | | Толщина | 70 мм | | Материал | Сталь | | Исполнение | Левое, правое | | Количество металлических листов | 1 шт. | | Толщина внешнего металлического листа | 1.5 мм | | Количество ребер жесткости | 15 шт. | | **Фурнитура** | | | Цвет ручек | ХромСеребро | | **Безопасность** | | | Бронепластина | + | | Антивандальное покрытие | + | | Бронечашка | + | | Противосъемные штыри | + | | **Комфорт** | | | Глазок | + | | Резиновый уплотнитель | 2 шт. | | Теплошумоизоляция | Есть | | **Усиленные петли** | | | Количество петель | 3 шт. | | Тип петель | Усиленные подшипниковые |   **Замки**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Модель замка:** | **Kale 252** | **Kale 257** | |  |  |  | | Значимость | дополнительный | основной | | Тип механизма | цилиндровый | сувальдный | | Сувальд, шт. |  | 8 | | Класс взломостойкости | 4 | 4 | | Количество комбинаций |  | более 5 млн | | Полуоборотов | 3 | 4 | | Количество ригелей | 3 | 3 | | Вылет ригелей, мм | 37,7 | 37,7 | | Диаметр ригелей, мм | 16 | 16 | | Масса, кг | 1,36 | 1,56 | | Ключей, шт. | 5 | 3 | | Размеры, мм | 210 х 110 х 20 | 140 х 110 х 20 | |
|  | | **Кондор-Барьер**  **Описание**  Надежность входной металлической двери зависит от множества факторов: и прочность петель, и толщина полотна, и даже способ установки короба имеют значение. Однако какой бы прочной и крепкой ни была сама дверь, в конечном счете ее способность защитить ваш дом и ваше имущество определяется надежностью замка. И лучше всего, если их будет несколько, как у двери Кондор Барьер.  Эта модель названа так, потому что в качестве дополнительного замка в ней используется хорошо известный специалистам замок Барьер 4 — один из самых устойчивых ко взлому на отечественном рынке. Не менее надежную защиту обеспечивает врезной Kale Kilit 252 R, оснащенный механизмом перекодировки. Оба замка относятся к 4-му, самому высокому классу взломостойкости. Дополнительной гарантией безопасности двери **Кондор** выступают противосъемные штыри, значительно затрудняющие вскрытие двери простыми механическими методами.  Двери Кондор изготавливаются из двух стальных листов, толщина внешнего — 1,5 миллиметра, между которыми расположены ребра жесткости и несколько слоев утеплителя из минеральной ваты. Еще одно отличие всех дверей Кондор  — двойной контур уплотнения, который оставит снаружи все посторонние шумы и запахи, а также убережет дом от сквозняков. Для наблюдения за лестничной клеткой, установлен глазок широкого обзора Armadillo.  Декоративная отделка также достойна всяческих похвал и получила множество положительных отзывов. С внутренней стороны установлена сплошная МДФ-панель темного, насыщенного цвета Венге. Наружная часть двери покрыта огнеупорным порошковым напылением цвета Антик Медь. На выбор покупателям предлагаются ручки двух изысканных оттенков — Серебро и Хром. Дверь Кондор Барьер доступна в двух вариантах исполнения — с правосторонним и левосторонним открыванием.  **Комплектация**   * Утепленное дверное полотно с порошковой краской. * Гнуто-сварной короб сложной конфигурации. * Одна МДФ панель цвета Венге. * Два разносистемных замка. * Противосъемные штыри. * Бронепакет на замок. * Усиленные подшипниковые петли. * Глазок и фурнитура. * Два контура уплотнения.   **Конструкция Кондор Барьер**  **Технические характеристики**   |  |  | | --- | --- | | Гарантия | 10 лет | | **Размеры, мм** | | | Ширина x Высота | 780 х 2000860 х 2050900 х 2050960 х 2050990 х 2090 | | **Производство** | | | Страна производитель | Россия | | **Короб** | | | Толщина | 70 мм | | **Дверное полотно** | | | Толщина | 60 мм | | Материал | Сталь | | Исполнение | Левое, правое | | Количество металлических листов | 2 шт. | | Толщина внешнего металлического листа | 1.5 мм | | Толщина внутреннего листа стали | 1.5 мм | | Количество ребер жесткости | 15 шт. | | **Фурнитура** | | | Цвет ручек | ХромСеребро | | **Безопасность** | | | Бронепластина | + | | Антивандальное покрытие | + | | Противосъемные штыри | + | | **Комфорт** | | | Глазок | + | | Резиновый уплотнитель | 2 шт. | | Теплошумоизоляция | Есть | | **Усиленные петли** | | | Количество петель | 3 шт. | | Тип петель | Усиленные подшипниковые |   **Замки**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Модель замка:** | **Барьер 4** | **Kale 252 R** | |  |  |  | | Значимость | дополнительный | основной | | Тип механизма | цилиндровый | цилиндровый | | Сувальд, шт. |  |  | | Класс взломостойкости | 4 | 4 | | Количество комбинаций |  | более 5 млн | | Полуоборотов | 2 | 3 | | Количество ригелей | 1 | 3 | | Вылет ригелей, мм | 32 | 26 | | Диаметр ригелей, мм |  | 16 | | Масса, кг | 1,36 | 1,56 | | Ключей, шт. | 5 | 5 | | Размеры, мм | 120 х 80 х 60 | 159 х 97.5 х 22 | |
|  | | **Кондор-5**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Описание**  **Дверь Кондор 5** — самая простая и дешевая. Одна из двух дверей, производимых в Китае. При положительных отзывах, данная дверь рекомендована к установке в отапливаемых помещениях, преимущественно офисах.  Дверное полотно состоит из одного стального листа толщиной 1,2 миллиметра, усилено тремя ребрами жесткости. Они делают полотно двери более прочным и препятствуют деформации. Общая толщина полотна — 65 мм.  Для обеспечения большей надежности в дверь Кондор 5 установлены противосъемные штыри. Они обеспечивают защиту от выпиливания. Броненакладка укрепляет ручку. С внешней стороны дверь покрыта антивандальным покрытием, защищающим от влаги, солнечных лучей и перепадов температур. Благодаря ему дверь не поцарапается.  Теплошумоизоляция и резиновый уплотнитель обеспечат дополнительный комфорт. В квартире будет тепло, никакие сквозняки, пыль, шум с лестничной площадки не проникнут.  На дверь установлено два замка: сувальдный и цилиндровый. Такое сочетание считается самым надежным. Вы можете смело отправляться в отпуск или командировку, ваше имущество останется в безопасности.  Дверь отличается простым, универсальным дизайном. Внешнее полотно цвета Антик медь украсит площадку. Внутренняя МДФ панель цвета Махагон придаст уют.  Главное преимущество двери Кондор 5 — низкая цена. Данная дверь устанавливается только на анкера.  Если вам нужна надежная защита дома — мы рекомендуем обратить внимание на дверь Кондор 3, при незначительной разнице в цене (около 15%) данная дверь значительно превосходит по надежности и взломостойкости.  **Комплектация**   * Утепленное дверное полотно с порошковой краской. * Гнуто-сварной короб сложной конфигурации. * Одна МДФ панель цвета Махагон. * Два разносистемных замка. * Противосъемные штыри. * Бронепакет на замок. * Усиленные подшипниковые петли. * Глазок и фурнитура. * Два контура уплотнения.   **Конструкция Кондор 5**  **Технические характеристики**   |  |  | | --- | --- | | Гарантия | 1 год | | **Размеры, мм** | | | Ширина x Высота | 780 х 2000860 х 2050900 х 2050960 х 2050 | | **Производство** | | | Страна производитель | Китай | | **Короб** | | | Толщина | 70 мм | | **Дверное полотно** | | | Толщина | 65 мм | | Материал | Сталь | | Исполнение | Левое, правое | | Количество металлических листов | 1 шт. | | Толщина внешнего металлического листа | 1.2 мм | | Количество ребер жесткости | 3 шт. | | **Фурнитура** | | | Цвет ручек | ХромСеребро | | **Безопасность** | | | Антивандальное покрытие | + | | Противосъемные штыри | + | | **Комфорт** | | | Глазок | + | | Резиновый уплотнитель | 2 шт. | | Теплошумоизоляция | Есть | | **Усиленные петли** | | | Количество петель | 2 шт. | | Тип петель | Усиленные подшипниковые |   **Замки**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Модель замка:** | **MasterKey 252R** | **MasterKey 257R** | |  |  |  | | Значимость | дополнительный | основной | | Тип механизма | цилиндровый | сувальдный | | Сувальд, шт. |  | 5 | | Класс взломостойкости | 4 | 3 | | Количество комбинаций |  |  | | Полуоборотов | 3 | 4 | | Количество ригелей | 3 | 3 | | Вылет ригелей, мм | 26 | 26 | | Диаметр ригелей, мм | 16 | 16 | | Масса, кг |  |  | | Ключей, шт. | 4 | 5 | | Размеры, мм |  |  | | |
|  | **Кондор-3**  **Описание**  Дверное полотно Кондор 3 изготовлено из стального листа увеличенной толщины и заполнено минеральной ватой, которая сохраняет тепло и эффективно гасит раздражающие внешние шумы. Коробка Кондор 3 устанавливается на три подшипниковые петли, благодаря чему обеспечивается идеально ровное и точное положение двери в проеме, легкость и бесшумность открывания.  **Главное преимущество двери Кондор 3 — наличие двух замков Гардиан.** Замки российской компании по отзывам считаются одними из самых надежных на рынке — они не раз удостаивались высоких оценок экспертов по результатам тестов на взломостойкость. Комбинация сувальдного и цилиндрового замков в сочетании с противосъемными штырями и ребрами жесткости обеспечивает защиту, непреодолимую для абсолютного большинства взломщиков. В качестве дополнительного элемента безопасности используется ночная задвижка, а глазок с широким обзором позволит жильцам с легкостью отличить званых гостей от непрошеных.  Входная Дверь — это не только защита и залог безопасности, но и важный элемент интерьера, который может сделать вашу квартиру уютной и изысканной или же, напротив, придать ей нежилой и угрюмый вид. К счастью, дверь Кондор 3, помимо отличных противовзломных характеристик, может похвастаться и привлекательной «внешностью». Снаружи она покрыта антивандальной краской антик медь, а внутреннюю сторону двери украшает прекрасная МДФ панель цвета «Миланский орех». Вдобавок к этому, на дверь Кондор 3 устанавливается качественная фурнитура и ручки в исполнении — Золото или Серебро.  **Комплектация**   * Утепленное дверное полотно с порошковой краской. * Гнуто-сварной короб сложной конфигурации. * Одна МДФ панель цвета Миланский орех. * Два разносистемных замка. * Противосъемные штыри. * Бронепакет на замок. * Усиленные подшипниковые петли. * Глазок и фурнитура. * Два контура уплотнения.   **Конструкция Кондор 3**  **Технические характеристики**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Гарантия | | 10 лет | | **Размеры, мм** | | | | Ширина x Высота | | 780 х 2000860 х 2050900 х 2050960 х 2050990 х 20901080 х 2100 | | **Производство** | | | | Страна производитель | | Россия | | **Короб** | | | | Толщина | | 70 мм | | **Дверное полотно** | | | | Толщина | | 60 мм | | Материал | | Сталь | | Исполнение | | Левое, правое | | Количество металлических листов | | 1 шт. | | Толщина внешнего металлического листа | | 1.5 мм | | Количество ребер жесткости | | 3 шт. | | **Фурнитура** | | | | Цвет ручек | | ХромСереброЗолото | | **Безопасность** | | | Бронепластина | + | | Антивандальное покрытие | + | | Противосъемные штыри | + | | **Комфорт** | | | Глазок | + | | Резиновый уплотнитель | 2 шт. | | Теплошумоизоляция | Есть | | **Усиленные петли** | | | Количество петель | 3 шт. | | Тип петель | Усиленные подшипниковые |   **Замки**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Модель замка:** | **Гардиан 32.01** | **Гардиан 30.11** | |  |  |  | | Значимость | дополнительный | основной | | Тип механизма | цилиндровый | сувальдный | | Сувальд, шт. |  | 8 | | Класс взломостойкости | 4 | 2 | | Количество комбинаций | более 1,6 млн | более 1,6 млн | | Полуоборотов | 2 | 2 | | Количество ригелей | 3 | 3 | | Вылет ригелей, мм | 26 | 26 | | Диаметр ригелей, мм | 15,8 | 15,8 | | Масса, кг | 0,87 | 1,29 | | Ключей, шт. | 4 | 5 | | Размеры, мм | 104 х 97,5 х 22 | 138 х 97,5 х 22 | |
|  | **Кондор-7**  **Описание**  Кондор 7 — металлическая дверь для тех, кому недостаточно стандартных средств защиты от взлома. Главное преимущество этой модели по сравнению с большинством дверей комфорт-класса — наличие двух замков Гардиан разных типов. В качестве основного используется Гардиан 30.11, сувальдный механизм которого имеет второй класс взломостойкости. Дополнительный цилиндровый замок Гардиан 32.01 относится к четвертому классу. Модель оснащена противосъемными штырями — специальными приспособлениями, которые препятствуют снятию или срезанию полотна с петель, один из самых простых и распространенных методов взлома.  Дверное полотно состоит из листа стали толщиной 1,5 миллиметра, трех ребер жесткости. Общая толщина — 60 миллиметров.  Главный отзыв покупателей — дверь Кондор 7 не только надежно защищает, но и отлично выглядит. Снаружи она покрыта специальной краской, имитирующей благородный цвет и поверхность старой меди. Антивандальное покрытие устойчиво к появлению царапин, к воздействию холода, влаги и даже высокой температуры: оно годами сохраняет первоначальный вид и защищает металл от разрушения.  На внутренней стороне двери закреплена декоративная МДФ-панель с рельефным узором. Фурнитура золотистого цвета прекрасно сочетается с панелью цвета «Грецкий Орех» и придает двери солидный и изысканный вид.  Дверь Кондор 7 отлично подходит для установки в офисах и бизнес-центрах, может использоваться в качестве наружной двери в жилых многоквартирных домах.  **Комплектация**   * Утепленное дверное полотно с порошковой краской. * Гнуто-сварной короб сложной конфигурации. * Одна МДФ панель цвета Грецкий орех. * Два разносистемных замка. * Противосъемные штыри. * Бронепакет на замок. * Усиленные подшипниковые петли. * Глазок и фурнитура. * Два контура уплотнения.   **Конструкция Кондор 7**  **Технические характеристики**   |  |  | | --- | --- | | Гарантия | 10 лет | | **Размеры, мм** | | | Ширина x Высота | 780 х 2000860 х 2050900 х 2050960 х 2050990 х 20901080 х 2100 | | **Производство** | | | Страна производитель | Россия | | **Короб** | | | Толщина | 70 мм | | **Дверное полотно** | | | Толщина | 60 мм | | Материал | Сталь | | Исполнение | Левое, правое | | Количество металлических листов | 1 шт. | | Толщина внешнего металлического листа | 1.5 мм | | Количество ребер жесткости | 3 шт. | | **Фурнитура** | | | Цвет ручек | ХромСереброЗолото | | **Безопасность** | | | Бронепластина | + | | Антивандальное покрытие | + | | Противосъемные штыри | + | | **Комфорт** | | | Глазок | + | | Резиновый уплотнитель | 2 шт. | | Теплошумоизоляция | Есть | | **Усиленные петли** | | | Количество петель | 3 шт. | | Тип петель | Усиленные подшипниковые |   **Замки**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Модель замка:** | **Гардиан 32.01** | **Гардиан 30.11** | |  |  |  | | Значимость | дополнительный | основной | | Тип механизма | цилиндровый | сувальдный | | Сувальд, шт. |  | 8 | | Класс взломостойкости | 4 | 2 | | Количество комбинаций | более 1,6 млн | более 1,6 млн | | Полуоборотов | 2 | 2 | | Количество ригелей | 3 | 3 | | Вылет ригелей, мм | 26 | 26 | | Диаметр ригелей, мм | 15,8 | 15,8 | | Масса, кг | 0,87 | 1,29 | | Ключей, шт. | 4 | 5 | | Размеры, мм | 104 х 97,5 х 22 | 138 х 97,5 х 22 | |
| 860\*2050\*75 мм (R/L)  960\*2050\*75 мм (R/L)  990\*2090\*75 мм (R/L) | **Кондор ХРОМ**  **Описание**  Кондор Хром — недорогая, но качественная дверь. Она отлично защитит Ваш дом от взломов и проникновений и станет модным украшением интерьера. Эта модель — надежность и качество, доступное каждому.  Кондор Хром — дверь, имеющая усиленный гнуто-сварный корпус. Толщина — 85 мм. В дверное полотно встроен металлический лист толщиной 1,8 мм. Кроме того, в полотно установлено пятнадцать ребер жесткости, что делает дверь еще более надежной. Как и всех моделях, на эту установлены броненакладка, бронечашка на сердечник замка и противосъемные штыри.  Мультисистемный замок МЕТТЭМ обеспечивает отличную защиту от взломов. Нет необходимости устанавливать два замка — МЕТТЭМ представляет собой устройство, сочетающее сувальдный и цилиндровый типы механизмов, и обеспечивает четвертый класс взломостойкости. Наличие только одного замка делает дверь более дешевой, но не менее надежной.  Кроме деталей, обеспечивающих безопасность, дверь снабжена элементами, делающими удобной ее эксплуатацию. Внешняя и внутренняя панели имеют темный цвет, что исключает необходимость частого мытья полотна. Дверь имеет металлическую решетку с тепло- и звукоизолятором, а также резиновый уплотнитель, что защищает квартиру от холода, ветра и пыли. Глазок широкого обзора и подшипниковые петли делают дверь еще удобнее.  В этой модели все идеально: и надежная внутренняя составляющая, и стильный внешний вид, и цена, способная Вас приятно удивить. Кроме того, как и на все двери данной фабрики, гарантия на дверь Кондор Хром — 10 лет. А это означает, что купив описываемую модель, Вы сможете долгое время быть спокойны за безопасность Вашего дома.  **Комплектация**   * Утепленное дверное полотно с порошковой краской. * Гнуто-сварной короб сложной конфигурации. * Две МДФ панели цвета Венге с молдингами. * Два разносистемных замка. * Противосъемные штыри. * Бронепакет на замок. * Усиленные подшипниковые петли. * Глазок и фурнитура. * Два контура уплотнения.   **Конструкция Кондор Хром**  **Технические характеристики**   |  |  | | --- | --- | | Гарантия | 10 лет | | **Размеры, мм** | | | Ширина x Высота | 860 х 2050960 х 2050990 х 2090 | | **Производство** | | | Страна производитель | Россия | | **Короб** | | | Толщина | 85 мм | | **Дверное полотно** | | | Толщина | 66 мм | | Материал | Сталь | | Исполнение | Левое, правое | | Количество металлических листов | 1 шт. | | Толщина внешнего металлического листа | 1.8 мм | | Количество ребер жесткости | 15 шт. | | **Фурнитура** | | | Цвет ручек | ХромСеребро | | **Безопасность** | | | Бронепластина | + | | Антивандальное покрытие | + | | Бронечашка | + | | Противосъемные штыри | + | | **Комфорт** | | | Глазок | + | | Резиновый уплотнитель | 2 шт. | | Теплошумоизоляция | Есть | | **Усиленные петли** | | | Количество петель | 3 шт. | | Тип петель | Усиленные подшипниковые |   **Замки**   |  |  | | --- | --- | | **Модель замка:** | **МЕТТЭМ 3В13 374.01** | |  |  | | Значимость | основной | | Тип механизма | сувальдный + цилиндровый | | Сувальд, шт. | 5 | | Класс взломостойкости | 4 | | Количество комбинаций |  | | Полуоборотов |  | | Количество ригелей | 7 | | Вылет ригелей, мм | 38 | | Диаметр ригелей, мм | 18 | | Масса, кг | 4,84 | | Ключей, шт. |  | | Размеры, мм | 425 x 136 x 35 | |
| 860\*2050\*60 мм (R/L)  960\*2050\*60 мм (R/L) | **Кондор-9**  **Описание**  Новая входная дверь в линейке Кондор. Идеальное решение для дачи. С внешней и внутренней стороны полотно покрыто антивандальным напылением. Оно защищает дверь от влаги, перепадов температур. Именно поэтому, данная модель подходит для установки на улицу.  Дверное полотно утеплено минеральной ватой. В доме даже в сильные холода будет тепло. А резиновый уплотнитель по периметру не даст сквознякам и пыли проникнуть в дом.  Дверное полотно состоит из 2 листов стали толщиной 1,2 и 1,5 мм. Противосъемные штыри обеспечат дополнительную надежность. Разносистемные замки Гардиан 30.11 и Гардиан 32.01 гарантируют защиту от взломов.  Универсальный дизайн подходит к любому интерьеру. Кондор 9 выполняет все задачи входной двери: надежность, красивый внешний вид и комфорт.  **Комплектация**   * Утепленное дверное полотно с порошковой краской. * Гнуто-сварной короб сложной конфигурации. * Два разносистемных замка. * Противосъемные штыри. * Бронепакет на замок. * Усиленные подшипниковые петли. * Глазок и фурнитура. * Два контура уплотнения.   **Технические характеристики**   |  |  | | --- | --- | | Гарантия | 10 лет | | **Размеры, мм** | | | Ширина x Высота | 860 х 2050960 х 2050 | | **Производство** | | | Страна производитель | Россия | | **Короб** | | | Толщина | 75 мм | | **Дверное полотно** | | | Толщина | 60 мм | | Материал | Сталь | | Исполнение | Левое, правое | | Количество металлических листов | 2 шт. | | Толщина внешнего металлического листа | 1.2 мм | | Толщина внутреннего листа стали | 1.5 мм | | Количество ребер жесткости | 3 шт. | | **Фурнитура** | | | **Безопасность** | | | Антивандальное покрытие | + | | Противосъемные штыри | + | | **Комфорт** | | | Глазок | + | | Резиновый уплотнитель | 3 шт. | | Теплошумоизоляция | Есть | | **Усиленные петли** | | | Количество петель | 2 шт. | | Тип петель | Усиленные подшипниковые |   **Замки**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Модель замка:** | **Гардиан 32.01** | **Гардиан 30.11** | |  |  |  | | Значимость | дополнительный | основной | | Тип механизма | цилиндровый | сувальдный | | Сувальд, шт. |  | 8 | | Класс взломостойкости | 4 | 2 | | Количество комбинаций | более 1,6 млн | более 1,6 млн | | Полуоборотов | 2 | 2 | | Количество ригелей | 3 | 3 | | Вылет ригелей, мм | 26 | 26 | | Диаметр ригелей, мм | 15,8 | 15,8 | | Масса, кг | 0,87 | 1,29 | | Ключей, шт. | 4 | 5 | | Размеры, мм | 104 х 97,5 х 22 | 138 х 97,5 х 22 | |
| 860\*2050\*65 мм (R/L)  900\*2050\*65 мм (R/L)  960\*2050\*65 мм (R/L)  990\*2090\*65 мм (R/L) | **Кондор Х1 NEW**  **Описание**  Дверь Кондор Х1 — это новый уровень качества, безопасности и дизайна входных дверей. Увеличенная толщина полотна, пятнадцать ребер жесткости вместо трех и усиленный 100-миллиметровый короб гарантируют, что такую металлическую дверь злоумышленники постараются обойти стороной.  Первое, что бросается в глаза при взгляде на эту дверь Кондор Х1— наличие декоративных МДФ-панелей с обеих сторон. Темные панели цвета Венге, покрытые лаконичным рельефным узором, не только придают двери строгий и солидный вид, но и улучшают ее звуко- и теплоизоляционные свойства.  Прочное и твердое 70-миллиметровое полотно устанавливается на три петли с подшипником — это позволяет более равномерно распределить нагрузку и обеспечить плавное и совершенно бесшумное открывание — несмотря на значительный вес стальной двери. Благодаря наличию специального резинового уплотнителя дверь не хлопает при закрывании, а сквозняк и шум остаются снаружи. Изнутри полотно заполнено минеральной плитой, которая эффективно гасит шум и сохраняет тепло.  Дверь Кондор Х1 оснащена двумя замками различных типов — Kale 257 и Kale 252. Наличие сувальдного и цилиндрового замка серьезным образом затрудняет взлом, ведь чтобы справиться с разными замками злоумышленникам потребуется больше времени и больше различных инструментов. Оба замка относятся к самому высокому, четвертому классу взломостойкости; у каждого из них есть по три 15-миллиметровых ригеля, перепилить которые практически невозможно. От высверливания и выбивания они защищены броненакладками и бронечашками.  **Комплектация**   * Утепленное дверное полотно с порошковой краской. * Гнуто-сварной короб сложной конфигурации. * Две МДФ панели цвета Венге с обеих сторон. * Два разносистемных замка. * Противосъемные штыри. * Бронепакет на замок. * Усиленные подшипниковые петли. * Глазок и фурнитура. * Два контура уплотнения.   **Конструкция Кондор Х1**  **Технические характеристики**   |  |  | | --- | --- | | Гарантия | 10 лет | | **Размеры, мм** | | | Ширина x Высота | 860 х 2050900 х 2050960 х 2050990 х 2090 | | **Производство** | | | Страна производитель | Россия | | **Короб** | | | Толщина | 100 мм | | **Дверное полотно** | | | Толщина | 70 мм | | Материал | Сталь | | Исполнение | Левое, правое | | Количество металлических листов | 1 шт. | | Толщина внешнего металлического листа | 1.8 мм | | Количество ребер жесткости | 15 шт. | | **Фурнитура** | | | Цвет ручек | ХромСеребро | | **Безопасность** | | | Бронепластина | + | | Антивандальное покрытие | + | | Бронечашка | + | | Противосъемные штыри | + | | **Комфорт** | | | Глазок | + | | Резиновый уплотнитель | 2 шт. | | Теплошумоизоляция | Есть | | **Усиленные петли** | | | Количество петель | 3 шт. | | Тип петель | Усиленные подшипниковые |   **Замки**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Модель замка:** | **Kale 252** | **Kale 257** | |  |  |  | | Значимость | дополнительный | основной | | Тип механизма | цилиндровый | сувальдный | | Сувальд, шт. |  | 8 | | Класс взломостойкости | 4 | 4 | | Количество комбинаций |  | более 5 млн | | Полуоборотов | 3 | 4 | | Количество ригелей | 3 | 3 | | Вылет ригелей, мм | 37,7 | 37,7 | | Диаметр ригелей, мм | 16 | 16 | | Масса, кг | 1,36 | 1,56 | | Ключей, шт. | 5 | 3 | | Размеры, мм | 210 х 110 х 20 | 140 х 110 х 20 | |
| 860\*2050\*65 мм (R/L)  900\*2050\*65 мм (R/L)  960\*2050\*65 мм (R/L)  990\*2090\*65 мм (R/L) | **Кондор Х2 NEW**  **Описание**  Великолепная дверь Кондор Х2 — образец стиля и красоты. Кто сказал, что по-настоящему надежная дверь должна представлять собой огромную стальную плиту шириной со слоновью ногу и закрываться со скрипом и грохотом? Владельцам модели двери Кондор Х2 хорошо известно, что это не так. Спросите их отзыва, несмотря на то, что в зависимости от размера полотно этой металлической двери может весить более ста килограммов, она легко и бесшумно открывается и никогда не хлопает. Это возможно благодаря использованию пятнадцати петель на специальных подшипниках, легко выдерживающих большую нагрузку, а также благодаря установке двух контуров качественного резинового уплотнителя по всему периметру проема.  Дверь украшают две декоративные панели, выполненные из высококачественного материала МДФ. Наружная панель окрашена в темный и благородный оттенок Венге, на ее поверхность методом глубокого фрезерования нанесен простой, но привлекательный узор. Панель не только придает двери Кондор Х2 более солидный внешний вид, но и обеспечивает дополнительную защиту от шума и холода. С внутренней стороны на двери установлена панель цвета Белый дуб с фрезеровкой.  Надежное запирание полотна обеспечивают два замка Kale — цилиндровый и сувальдный. Они относятся к самому высокому классу взломостойкости и не оставят злоумышленникам ни единого шанса. Панорамный глазок позволит всегда держать под контролем пространство перед дверью, а дополнительная задвижка гарантирует, что никто и никогда не сможет проникнуть к вам в дом в ночное время.  **Комплектация**   * Утепленное дверное полотно с порошковой краской. * Гнуто-сварной короб сложной конфигурации. * Две МДФ панели цвета Венге и Беленый дуб. * Два разносистемных замка. * Противосъемные штыри. * Бронепакет на замок. * Усиленные подшипниковые петли. * Глазок и фурнитура. * Два контура уплотнения.   **Конструкция Кондор X2**  **Технические характеристики**   |  |  | | --- | --- | | Гарантия | 10 лет | | **Размеры, мм** | | | Ширина x Высота | 860 х 2050900 х 2050960 х 2050990 х 2090 | | **Производство** | | | Страна производитель | Россия | | **Короб** | | | Толщина | 100 мм | | **Дверное полотно** | | | Толщина | 70 мм | | Материал | Сталь | | Исполнение | Левое, правое | | Количество металлических листов | 1 шт. | | Толщина внешнего металлического листа | 1.5 мм | | Количество ребер жесткости | 15 шт. | | **Фурнитура** | | | Цвет ручек | ХромСеребро | | **Безопасность** | | | Бронепластина | + | | Антивандальное покрытие | + | | Бронечашка | + | | Противосъемные штыри | + | | **Комфорт** | | | Глазок | + | | Резиновый уплотнитель | 2 шт. | | Теплошумоизоляция | Есть | | **Усиленные петли** | | | Количество петель | 3 шт. | | Тип петель | Усиленные подшипниковые |   **Замки**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Модель замка:** | **Kale 252** | **Kale 257** | |  |  |  | | Значимость | дополнительный | основной | | Тип механизма | цилиндровый | сувальдный | | Сувальд, шт. |  | 8 | | Класс взломостойкости | 4 | 4 | | Количество комбинаций |  | более 5 млн | | Полуоборотов | 3 | 4 | | Количество ригелей | 3 | 3 | | Вылет ригелей, мм | 37,7 | 37,7 | | Диаметр ригелей, мм | 16 | 16 | | Масса, кг | 1,36 | 1,56 | | Ключей, шт. | 5 | 3 | | Размеры, мм | 210 х 110 х 20 | 140 х 110 х 20 | |
|  | **Кондор М3** ОписаниеКонструкция Дверное полотно изготовлено из двух стальных листов толщиной по 1,8 мм. Дополнительную прочность конструкции придают 9 горизонтальных и 6 вертикальных ребер жесткости. Гардиан 25.14 Гардиан 25.14 — замок, отлично зарекомендовавший себя среди специалистов по безопасности квартир. Наличие двух механизмов, цилиндрового и сувальдного, делают его чрезвычайно устойчивым ко взлому самыми разнообразными методами. Замок можно перекодировать для использования другого ключа. Дополнительная защита Вертикальные ригели и противосъемные штыри обеспечивают еще более надежное запирание двери и предотвращают срезание полотна с петель. Бронечашка и бронепластина защищают замковый механизм от вскрытия методом высверливания. Бесшумное открывание Тяжелое 90-миллиметровое полотно металлической двери Кондор М3 открывается легко и бесшумно благодаря использованию петель с твердосплавным шаром. Конструкция петель позволяет более равномерно распределить нагрузку и предотвратить деформацию дверного короба. Отличная изоляция Полотно заполнено теплоизоляционной минеральной ватой Rockwool; внутри полотна установлена специальная звукопоглощающая мембрана. По всему периметру проема установлено два сплошных контура резинового уплотнителя. Ни посторонний шум, ни холод, ни пыль не проникнут в ваш дом, если он защищен дверью Кондор М3. Великолепная отделка С обеих сторон дверь украшена декоративными МДФ-панелями, снаружи — темной панелью цвета Венге, изнутри — панелью изысканного и благородного оттенка Белёный дуб. Благодаря прекрасной отделке дверь принесет в ваш дом атмосферу уюта и покоя. Ростовое зеркало Главная особенность и преимущество этой модели — зеркало, установленное на внутренней стороне. Идея создания двери была основана на отзывах наших покупателей. Она экономит место в прихожей, визуально расширяет ее пространство и позволяет бросить на себя еще один взгляд перед выходом из дома. С дверью Кондор М3 вы всегда сможете быть уверены, что выглядите отлично. Долговечность Надежная и тщательно выверенная конструкция исключает практически любую возможность возникновения неисправности, однако если это все же случится — вы всегда сможете обратиться к нам за гарантийным обслуживанием. Мы уверены в качестве нашей продукции и потому предлагаем гарантию сроком до 10 лет на все двери Кондор. Комплектация  * Утепленное дверное полотно с порошковой краской. * Гнуто-сварной короб сложной конфигурации. * Две МДФ панели цвета Венге и Беленый дуб. * Полноразмерное зеркало 450х1480 мм. * Вертикальный привод. * Замок сейфового типа. * Противосъемные штыри. * Бронепластина из марганцевосодержащей стали. * Петли с твердосплавным шаром «Барк». * Глазок и фурнитура. * Два контура уплотнения.  Конструкция Кондор М3Технические характеристики  |  |  | | --- | --- | | Гарантия | 10 лет | | **Размеры, мм** | | | Ширина x Высота | 860 х 2050900 х 2050960 х 2050990 х 2090 | | **Производство** | | | Страна производитель | Россия | | **Короб** | | | Толщина | 100 мм | | **Дверное полотно** | | | Толщина | 90 мм | | Материал | Сталь | | Исполнение | Левое, правое | | Количество металлических листов | 2 шт. | | Толщина внешнего металлического листа | 1.8 мм | | Толщина внутреннего листа стали | 1.8 мм | | Количество ребер жесткости | 15 шт. | | **Фурнитура** | | | Цвет ручек | ХромСеребро | | **Безопасность** | | | Бронепластина | + | | Вертикальный привод | + | | Антивандальное покрытие | + | | Бронечашка | + | | Противосъемные штыри | + | | **Комфорт** | | | Глазок | + | | Зеркало | + | | Резиновый уплотнитель | 2 шт. | | Теплошумоизоляция | Есть | | **Усиленные петли** | | | Количество петель | 2 шт. | | Тип петель | Усиленные безосевые "Барк" |  Замки  |  |  | | --- | --- | | **Модель замка:** | **Гардиан 25.14** | |  |  | | Значимость | основной | | Тип механизма | сувальдный + цилиндровый | | Сувальд, шт. | 6 | | Класс взломостойкости | 4 | | Количество комбинаций |  | | Полуоборотов | 4+2 | | Количество ригелей | 8 | | Вылет ригелей, мм | 37,7 | | Диаметр ригелей, мм | 18 | | Масса, кг | 4,84 | | Ключей, шт. |  | | Размеры, мм | 400 х 145 х 28,5 | |
|  | **Кондор М3 Люкс**  **Описание**  Особенности дверей Кондор М3 Люкс:   * Внутреннее полотно выполнено из МДФ панели, цвет — Беленый дуб. * Левое и правое исполнение дверного полотна. * Толщина стального полотна 72 мм. * Металлическая решетка с тепловым и звуковым изолятором. * Усиленная гнуто-сварная конструкция с порошковым напылением. * Двухсистемный замок с ночной задвижкой. * Петли на твердосплавном шаре. * Глазок, уплотнители и шумоизоляция.   Дверная фурнитура окрашена качественной краской, которая не облезает и не царапается.  Дверь Кондор М3 Люкс — это гарантия безопасности, потому что:   * на дверь устанавливаются замки системы Гардиан 25.14; * четвертый класс взломостойкости; * представлены сувальдные и цилиндровые замковые механизмы; * на двери имеются противосъемные штыри.   Также безопасность усиливает сплошной противоотжим, броненакладки на ручку и чашечки. Комплексный подбор таких средств защиты и обеспечивает максимальную безопасность.  При заказе двери Кондор, предварительный выезд замерщика, демонтаж старой двери и доставка новой бесплатны. По окончании всех демонтажных и монтажных работ выдается чек, паспорт двери и акт выполненных работ.  Дверь Кондор М3 Люкс сочетает в себе качества, которые ценятся при выборе прежде всего: это соотношение цены и характеристик. Российский производитель создал качественный продукт, основанный на отзывах клиентов, который идеально впишется в любой российский интерьер. Двери данной модели разработаны и рассчитаны специально с учетом особенностей российских домов. Проверенные защитные функции отлично сочетаются с универсальным дизайном двери.  **Комплектация**   * Утепленное дверное полотно с порошковой краской. * Гнуто-сварной короб сложной конфигурации. * Две МДФ панели цвета Венге и Беленый дуб. * Замок сейфового типа. * Противосъемные штыри. * Бронепластина из марганцевосодержащей стали. * Петли с твердосплавным шаром «Барк». * Глазок и фурнитура. * Два контура уплотнения.   **Конструкция Кондор М3 Люкс**  **Технические характеристики**   |  |  | | --- | --- | | Гарантия | 10 лет | | **Размеры, мм** | | | Ширина x Высота | 860 х 2050900 х 2050960 х 2050990 х 2090 | | **Производство** | | | Страна производитель | Россия | | **Короб** | | | Толщина | 100 мм | | **Дверное полотно** | | | Толщина | 72 мм | | Материал | Сталь | | Исполнение | Левое, правое | | Количество металлических листов | 2 шт. | | Толщина внешнего металлического листа | 1.5 мм | | Толщина внутреннего листа стали | 1.5 мм | | Количество ребер жесткости | 15 шт. | | **Фурнитура** | | | Цвет ручек | ХромСеребро | | **Безопасность** | | | Бронепластина | + | | Вертикальный привод | + | | Антивандальное покрытие | + | | Бронечашка | + | | Противосъемные штыри | + | | **Комфорт** | | | Глазок | + | | Резиновый уплотнитель | 2 шт. | | Теплошумоизоляция | Есть | | **Усиленные петли** | | | Количество петель | 2 шт. | | Тип петель | Усиленные безосевые "Барк" |   **Замки**   |  |  | | --- | --- | | **Модель замка:** | **Гардиан 25.14** | |  |  | | Значимость | основной | | Тип механизма | сувальдный + цилиндровый | | Сувальд, шт. | 6 | | Класс взломостойкости | 4 | | Количество комбинаций |  | | Полуоборотов | 4+2 | | Количество ригелей | 8 | | Вылет ригелей, мм | 37,7 | | Диаметр ригелей, мм | 18 | | Масса, кг | 4,84 | | Ключей, шт. |  | | Размеры, мм | 400 х 145 х 28,5 | |
|  | **Кондор 8**  **Описание**  Кондор 8 — новая дверь в линейке Кондор. Но эта модель уже заслужила доверие покупателей. И это неудивительно. Ведь Кондор 8 сочетает в себе отличные характеристики и низкую цену.  Дверное полотно состоит из одного листа стали толщиной 1,5 мм и трех ребер жесткости с усилителями. Это придает всей конструкции невероятную прочность. А встроенные броненакладка и противосъемные штыри защищают дверь от выпиливания. Общая толщина полотна — 60 мм, короба — 70 мм.  Дверь очень комфортна в использовании. На нее установлен глазок широкого обзора — вы сможете наблюдать за лестничной площадкой. Дверное полотно утеплено минеральной ватой. Она обеспечивает хорошую теплошумоизоляцию. Двойной резиновый контур предотвращает попадание пыли и сквозняков. Несмотря на то, что дверь немало весит — 80-95 килограммов, ее легко открывать благодаря трем подшипниковым петлям.  Дверь отличается простым, универсальным дизайном. С внешней стороны полотно покрыто краской «Черный шелк» и антивандальным покрытием, которое защищает от царапин и износа. С внутренней стороны установлена МДФ цвета «Белый шелк» или «Венге» на выбор.  На дверь установлены два разносистемных замка: сувальдный Гардиан 30.11 и цилиндровый Гардиан 32.01. Сочетание замков 4 и 3 уровней взломостойкости обеспечит надежную защиту вашего дома, а ночная задвижка позволит не беспокоиться о безопасности даже в темное время суток.  Если вы хотите надежно защитить ваш дом, но не хотите тратить на это много денег, обратите внимание на Кондор 8. Великолепное сочетание цены и качества порадуют даже самых взыскательных покупателей.  **Комплектация**   * Утепленное дверное полотно с порошковой краской. * Гнуто-сварной короб сложной конфигурации. * Одна МДФ панель цвета Венге или Беленый дуб. * Два разносистемных замка. * Противосъемные штыри. * Бронепакет на замок. * Усиленные подшипниковые петли. * Глазок и фурнитура. * Два контура уплотнения.   **Конструкция Кондор 8**  **Технические характеристики**   |  |  | | --- | --- | | Гарантия | 10 лет | | **Размеры, мм** | | | Ширина x Высота | 860 х 2050960 х 2050990 х 2090 | | **Производство** | | | Страна производитель | Россия | | **Короб** | | | Толщина | 70 мм | | **Дверное полотно** | | | Толщина | 60 мм | | Материал | Сталь | | Исполнение | Левое, правое | | Количество металлических листов | 1 шт. | | Толщина внешнего металлического листа | 1.5 мм | | Количество ребер жесткости | 3 шт. | | **Фурнитура** | | | Цвет ручек | ХромСереброЗолото | | **Безопасность** | | | Бронепластина | + | | Антивандальное покрытие | + | | Противосъемные штыри | + | | **Комфорт** | | | Глазок | + | | Резиновый уплотнитель | 2 шт. | | Теплошумоизоляция | Есть | | **Усиленные петли** | | | Количество петель | 3 шт. | | Тип петель | Усиленные подшипниковые |   **Замки**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Модель замка:** | **Гардиан 32.01** | **Гардиан 30.11** | |  |  |  | | Значимость | дополнительный | основной | | Тип механизма | цилиндровый | сувальдный | | Сувальд, шт. |  | 8 | | Класс взломостойкости | 4 | 2 | | Количество комбинаций | более 1,6 млн | более 1,6 млн | | Полуоборотов | 2 | 2 | | Количество ригелей | 3 | 3 | | Вылет ригелей, мм | 26 | 26 | | Диаметр ригелей, мм | 15,8 | 15,8 | | Масса, кг | 0,87 | 1,29 | | Ключей, шт. | 4 | 5 | | Размеры, мм | 104 х 97,5 х 22 | 138 х 97,5 х 22 | |
|  | **ФУТУРА 2**  **Описание**  Однолистовая дверь Кондор Футура 2 – новинка в модельном ряду кондор. Дизайн двери сделан в простых строгих формах. Защиту двери обеспечивают два разносистемных замка Гардиан. Под стильной внешней МДФ панелью установлен лист 1.6 мм стали и 15 ребер жесткости. Дверь утеплена минеральной плитой, обеспечивающий повышенную тепло -шумоизоляцию. Как и все модели дверей Кондор, Футура 2 укомплектована противосъемными штырями и петлями на подшипниках, обеспечивающими плавное, беззвучное открывание. По периметру короба и дверного полотна установлены резиновые уплотнительные контуры, для герметичного закрывания, защиты от запахов и звуков.  Дверь может быть рекомендована для установки в квартиру в качестве основной или единственной. На складе в наличие имеется несколько стандартных размеров. Данную дверь нельзя устанавливать как уличную.  **Комплектация**   * Утепленное дверное полотно с порошковой краской. * Гнуто-сварной короб сложной конфигурации. * Две МДФ панели цвета Венге и Беленый дуб. * Два разносистемных замка. * Противосъемные штыри. * Бронепакет на замок. * Усиленные подшипниковые петли. * Глазок и фурнитура. * Два контура уплотнения.   **Технические характеристики**   |  |  | | --- | --- | | Гарантия | 10 лет | | **Размеры, мм** | | | Ширина x Высота | 990 x 2100960 x 2070860 х 2050 | | **Производство** | | | Страна производитель | Россия | | **Короб** | | | Толщина | 90 мм | | **Дверное полотно** | | | Толщина | 70 мм | | Материал | Сталь | | Исполнение | Левое, правое | | Количество металлических листов | 1 шт. | | Толщина внешнего металлического листа | 1.6 мм | | Количество ребер жесткости | 15 шт. | | **Фурнитура** | | | Цвет ручек | ХромСеребро | | **Безопасность** | | | Бронепластина | + | | Антивандальное покрытие | + | | Бронечашка | + | | Противосъемные штыри | + | | **Комфорт** | | | Глазок | + | | Резиновый уплотнитель | 2 шт. | | Теплошумоизоляция | Есть | | **Усиленные петли** | | | Количество петель | 2 шт. | | Тип петель | Усиленные подшипниковые |   **Замки**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Модель замка:** | **Гардиан 32.11** | **Гардиан 30.01** | |  |  |  | | Значимость | дополнительный | дополнительный | | Тип механизма | цилиндровый | сувальдный | | Сувальд, шт. |  | 8 | | Класс взломостойкости | 4 | 4 | | Количество комбинаций |  | более 1,6 млн | | Полуоборотов | 2 | 2 | | Количество ригелей | 3 | 3 | | Вылет ригелей, мм | 26 | 26 | | Диаметр ригелей, мм | 15,8 | 15,8 | | Масса, кг | 1,25 | 0,95 | | Ключей, шт. |  | 4 | | Размеры, мм | 104 х 97,5 х 22 | 104 х 97,5 х 22 | |
|  | **ФУТУРА 3**  **Описание**  Однолистовая дверь Кондор Футура 3 – новинка, появившиеся в модельном ряду Кондор вместе с моделью Футура 2. По техническим характеристикам двери полностью идентичны, отличается только дизайн МДФ панелей. Два разносистемных отечественных замка Гардиан надежно защитят ваш дом. Дверь укомплектована всеми современными система защиты – противосъемные штыри, бронечашка и бронепластина в области сувальдного замка.  Благодаря использованию двух плотных МДФ панелей и импортного утеплителя, дверь обладает высокой шумо -теплоизоляцией. Два контура уплотнения двери Футура 3 удержат тепло в ваше квартире и не пропустят посторонние запахи и звуки.  Дверь может быть рекомендована для установки в любую квартиру, на складе в наличии имеется несколько стандартных размеров. Данную дверь нельзя устанавливать как уличную.  **Комплектация**   * Утепленное дверное полотно с порошковой краской. * Гнуто-сварной короб сложной конфигурации. * Две МДФ панели цвета Венге и Беленый дуб. * Два разносистемных замка. * Противосъемные штыри. * Бронепакет на замок. * Усиленные подшипниковые петли. * Глазок и фурнитура. * Два контура уплотнения.   **Технические характеристики**   |  |  | | --- | --- | | Гарантия | 10 лет | | **Размеры, мм** | | | Ширина x Высота | 990 x 2100960 x 2070860 х 2050 | | **Производство** | | | Страна производитель | Россия | | **Короб** | | | Толщина | 90 мм | | **Дверное полотно** | | | Толщина | 70 мм | | Материал | Сталь | | Исполнение | Левое, правое | | Количество металлических листов | 1 шт. | | Толщина внешнего металлического листа | 1.6 мм | | Количество ребер жесткости | 15 шт. | | **Фурнитура** | | | Цвет ручек | ХромСеребро | | **Безопасность** | | | Бронепластина | + | | Антивандальное покрытие | + | | Бронечашка | + | | Противосъемные штыри | + | | **Комфорт** | | | Глазок | + | | Резиновый уплотнитель | 2 шт. | | Теплошумоизоляция | Есть | | **Усиленные петли** | | | Количество петель | 2 шт. | | Тип петель | Усиленные подшипниковые |   **Замки**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Модель замка:** | **Гардиан 32.11** | **Гардиан 30.01** | |  |  |  | | Значимость | дополнительный | дополнительный | | Тип механизма | цилиндровый | сувальдный | | Сувальд, шт. |  | 8 | | Класс взломостойкости | 4 | 4 | | Количество комбинаций |  | более 1,6 млн | | Полуоборотов | 2 | 2 | | Количество ригелей | 3 | 3 | | Вылет ригелей, мм | 26 | 26 | | Диаметр ригелей, мм | 15,8 | 15,8 | | Масса, кг | 1,25 | 0,95 | | Ключей, шт. |  | 4 | | Размеры, мм | 104 х 97,5 х 22 | 104 х 97,5 х 22 | |

# Кондор Греция

Внешняя сторона

Внутренняя сторона



**Описание**

Новая входная дверь в линейке Кондор. Отличается оригинальным дизайном. С внешней стороны полотно покрыто антивандальным напылением «Черный шелк» с лазерным рисунком, с внутренней стороны — МДФ панель цвета «Венге светлый» с рисунком. Такая дверь станет украшением интерьера.

Кроме приятного внешнего вида, дверь отличается хорошими характеристиками надежности. Дверное полотно состоит из 2 листов стали толщиной 2 и 1 мм. Разносистемные замки обеспечат защиту от взлома. Противосъемные штыри защитят от выпиливания.

Дверное полотно заполнено минеральной ватой. Даже в холода в доме будет тепло.

Кондор Греция — дверь с современным дизайном и надежными характеристиками по доступной цене.

**Комплектация**

* Утепленное дверное полотно с порошковой краской.
* Гнуто-сварной короб сложной конфигурации.
* Одна МДФ панель цвета Беленый дуб.
* Два разносистемных замка.
* Противосъемные штыри.
* Бронепакет на замок.
* Усиленные подшипниковые петли.
* Глазок и фурнитура.
* Два контура уплотнения.

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Гарантия | 10 лет |
| **Размеры, мм** | |
| Ширина x Высота | 860 х 2050960 х 2050990 х 2090 |
| **Производство** | |
| Страна производитель | Россия |
| **Короб** | |
| Толщина | 100 мм |
| **Дверное полотно** | |
| Толщина | 75 мм |
| Материал | Сталь |
| Исполнение | Левое, правое |
| Количество металлических листов | 2 шт. |
| Толщина внешнего металлического листа | 2 мм |
| Толщина внутреннего листа стали | 1 мм |
| **Фурнитура** | |
| Цвет ручек | Хром |
| **Безопасность** | |
| Бронепластина | + |
| Антивандальное покрытие | + |
| Противосъемные штыри | + |
| **Комфорт** | |
| Глазок | + |
| Резиновый уплотнитель | 2 шт. |
| Теплошумоизоляция | Есть |
| **Усиленные петли** | |
| Количество петель | 3 шт. |
| Тип петель | Усиленные подшипниковые |

**Замки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Модель замка:** | **Kale 257** | **Kale 252 R** |
|  |  |  |
| Значимость | основной | основной |
| Тип механизма | сувальдный | цилиндровый |
| Сувальд, шт. | 8 |  |
| Класс взломостойкости | 4 | 4 |
| Количество комбинаций | более 5 млн | более 5 млн |
| Полуоборотов | 4 | 3 |
| Количество ригелей | 3 | 3 |
| Вылет ригелей, мм | 37,7 | 26 |
| Диаметр ригелей, мм | 16 | 16 |
| Масса, кг | 1,56 | 1,56 |
| Ключей, шт. | 3 | 5 |
| Размеры, мм | 140 х 110 х 20 | 159 х 97.5 х 22 |

# Описание :Кондор Реал



## Замки

**Основной:** цилиндровый «GUARDIAN»™, 3-й класс взломостойкости, укомплектован цилиндром «FUARO»™ с перфорированным ключом  
**Дополнительный:** сувальдный «GUARDIAN»™, 4-й (максимальный!) класс взломостойкости, накладка врезная «MOTTURA» (Италия)  
**Задвижка:** ночной сторож

## Защита

**Толщина стальных листов:** на полотне – 1,5 мм; на коробе – 1,5 мм  
**Ребра жесткости:** с дополнительными горизонтальными усилителями  
**Петли:** 3 внешних петли из легированной стали на подшипнике  
**Противосъемные фиксаторы:** 2 штыря толщиной 14 мм

## Комфорт

**Полотно:** 80 мм  
**Уплотнение:** 3 контура объемного уплотнения

**Заполнение дверного полотна:** минеральной плитой «ROCKWOOL»™

**Глазок широкого обзора:**панорамный   
**Угол открывания:** 180 градусов

## Внешний вид

**Внешняя отделка:** окраска металла двери и короба: полимерное антивандальное покрытие «черный металлик» и панель МДФ 10 мм в цвете «венге»  
**Внутренняя отделка:** панель МДФ 10 мм в цвете «беленый дуб»

Описание :Кондор Мадрид



## Замки

**Основной:** цилиндровый «GUARDIAN»™, 3-й класс взломостойкости, укомплектован цилиндром «FUARO»™ с перфорированным ключом  
**Дополнительный:** сувальдный «GUARDIAN»™, 4-й (максимальный!) класс взломостойкости, накладка врезная «MOTTURA» (Италия)  
**Задвижка:** ночной сторож

## Защита

**Толщина стальных листов:** на полотне – 1,5 мм; на коробе – 1,5 мм  
**Ребра жесткости:** с дополнительными горизонтальными усилителями  
**Петли:** 3 внешних петли из легированной стали на подшипнике  
**Противосъемные фиксаторы:** 2 штыря толщиной 14 мм

## Комфорт

**Полотно:** 80 мм  
**Уплотнение:** 3 контура объемного уплотнения

**Заполнение дверного полотна:** минеральной плитой «ROCKWOOL»™

**Глазок широкого обзора:**панорамный   
**Угол открывания:** 180 градусов

## Внешний вид

**Внешняя отделка:** окраска металла двери и короба: полимерное антивандальное покрытие «черный металлик» и панель МДФ 10 мм в цвете «венге»  
**Внутренняя отделка:** панель МДФ 10 мм в цвете «беленый дуб»

Описание :Кондор Киото



## Замки

**Основной:** цилиндровый «GUARDIAN 3211» с врезной броненакладкой «Apecs», способ закрывания - ключ-ключ  
**Дополнительный:** сувальдный «GUARDIAN 3001», декоративная накладка на замок с автоматической шторкой «Сrit»™  
**Задвижка:** ночной сторож

## Защита

**Толщина стальных листов:** на полотне – 1,5 мм; на коробе – 1,5 мм  
**Ребра жесткости:** вертикальные и горизонтальные   
**Петли:** 2 внешних петли из легированной стали на подшипнике  
**Противосъемные фиксаторы:** есть

## Комфорт

**Полотно:** 100 мм  
**Уплотнение:** 3 контура объемного уплотнения

**Заполнение дверного полотна:** минеральной ватой высокой плотности «URSA»

**Глазок широкого обзора:**панорамный   
**Угол открывания:** 180 градусов

## Внешний вид

**Внешняя отделка:** окраска металла двери и короба полимерно-порошковой краской «Шоко муар металлик». Рисунок «КИОТО» на полотне выполнен лазерной резкой по металлу, со вставкой из нержавеющего металла  
**Внутренняя отделка:** объемная фрезированная панель МДФ толщиной 10 мм в цвете «орех»

Описание Кондор Сапсан.



**Бюджетный вариант дверей.**

## Замки

**Основной:** цилиндровый «Apecs 2800»™, цилиндр «НОК» (Турция) с перфорацией  
**Задвижка:** нет

## Защита

**Толщина стальных листов:** на полотне – 1,0 мм; на коробе – 1,2 мм  
**Количество листов:** 1 шт.  
**Ребра жесткости:** 2 вертикальных с дополнительными горизонтальными усилителями  
**Петли:** 2 внешних петли из легированной стали на подшипнике  
**Противосъемные фиксаторы:** 2 штыря с ответной частью

## Комфорт

**Полотно:** **5**0 мм  
**Уплотнение:** 1 контур уплотнения

**Заполнение дверного полотна:**минеральная вата «Rockwool»

**Глазок широкого обзора:**панорамный со шторкой

**Угол открывания:** 180 градусов

## Внешний вид

**Внешняя отделка:** окраска наружного листа двери и коробки двухкомпонентная: медный антик + защитный лак  
**Внутренняя отделка:** 8 мм фрезерованная МДФ панель в цвете «венге» и «беленый дуб»

Весь модельный ряд фабрики можно посмотреть на сайте : [WWW.dverikondor.ru](http://WWW.dverikondor.ru)

WWW.LIS78.ru

Информацию о наличии товара и его стоимости можно получить по телефону:

8(42622)222-91 - магазин «ДвериБира», ул. Калинина,10а

8(42622)224-81 – оптовый отдел, ул. Калинина,10а

89140167636 - магазин «ДвериБира», ул. Дзержинского 8